******

Rider Técnico - InPut List - Grupo Tchê Guri 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***MEDUSA*** | ***PA/LR*** | ***INSTRUMENTO*** | ***MIC*** | ***GRID Q30*** | ***ENERGIA*** |
| **LR XLR** | **XLR** | **BANDA** | **BANDA** |  | **1 MANPOWER 220V 40A** |
| **LR** | **SINAL XLR NO PALCO** |  |  | **COMPATÍVEL COM O PALCO** | **1 RÉGUA ENEGIA BAIXO** |
|  | **PA COMPATÍVEL COM O AMBIENTE** |  |  | **GRID COMPLETO** | **1 REGUA ENERGIA GUITA** |
|  | **DISTÂNCIA DO PA MÍNIMO 1M A FRENTE DO PALCO** |  |  | **MÍNIMO 4M DE ALTURA DO TABLADO DO PALCO** | **1 RÉGUA ENERGIA BATERIA** |
|  |  |  |  |  | **2 RÉGUA ENERGIA FRENTE PALCO** |

***OBS: MESA DE MONITOR E PA NÃO É NECESSÁRIA.***

***P.A. COMPATÍVEL COM O AMBIENTE.***

***PALCO COM DIMENSÓES MÍNIMAS DE 10x6m***

***DÚVIDAS:***

***PABLO SOARES (TÉCNICO DE SOM TCHÊ GURI)***

***(51) 98939-3906***